[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=1
pr=RODOS	6.8.9.2
cr=0
opn=0	0	0	0	0	0	0	8
prn=2	2	3	3	3	0	6

[STRONA TYT]
nb=dz. nr 409/31 przy ul. Hubala Dobrzańskiego 99 w Sosnowcu
ni=GMINA SOSNOWIEC;MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI;ul. 3 Maja 41;41-200 Sosnowiec
nw=
nk=
sp=mgr inż. Agnieszka Malak
mi=Bydgoszcz
da=sierpień 2014 r.
cpv=,

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Robocizna
id=001	3
jm=r-g	149
ce=0
il=3594.887731

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=AW moduł zasilania awaryjnego 1h
id=0000001	3
jm=szt	020
ce=0
il=117

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=Bednarka ocynkowana Fe/Zn 30x4 mm
id=0000002	3
jm=m	040
ce=0
il=121.68

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=BP18-12 akumulator ALARMTEC 12V/18Ah
id=0000003	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=Cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
id=0000004	3
jm=t	034
ce=0
il=0.382

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=Centrala oddymiania COD
id=0000005	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=Centralka pogodowa
id=0000006	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=Ciasto wapienne (wapno gaszone)
id=0000007	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.32

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Czujka ruchu, IP55 wyposażona
id=0000008	3
jm=szt	020
ce=0
il=14

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Czujka ruchu, IP55 wyposażona w zestaw narożny
id=0000009	3
jm=szt	020
ce=0
il=10

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Czytnik zbliżeniowy ICT NanoProx, czarny (PRX-NPPROX)
id=0000010	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Drabinka kablowa 200 H60/3N
id=0000011	3
jm=m	040
ce=0
il=30

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Drut stal. ocynk. dFe/Zn fi 8mm
id=0000012	3
jm=m	040
ce=0
il=296.4

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Elektrozaczep z ryglem (3057)
id=0000013	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Gniazda n/t 2-bieg. 16A/230V
id=0000014	3
jm=szt	020
ce=0
il=1.02

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Gniazdo 2P+Z 10A,250V IP20
id=0000015	3
jm=szt	020
ce=0
il=24

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Gniazdo 2P+Z 10A,250V IP20, DATA z kluczem
id=0000016	3
jm=szt	020
ce=0
il=32

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Gniazdo 2x2P+Z 16A,230V IP20
id=0000017	3
jm=szt	020
ce=0
il=33.66

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Gniazdo 2x2P+Z 16A,230V IP44
id=0000018	3
jm=szt	020
ce=0
il=83.64

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Gniazdo 2x2P+Z 16A,230V IP44  z przresłoną styków
id=0000019	3
jm=szt	020
ce=0
il=1.02

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Gniazdo HD15
id=0000020	3
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Gniazdo HDMI
id=0000021	3
jm=szt	020
ce=0
il=9

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Gniazdo sieci strukturalnej RJ45
id=0000022	3
jm=szt	020
ce=0
il=69.02

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Gniazdo TV
id=0000023	3
jm=szt	020
ce=0
il=7

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Gniazdo wtyk. 2x2P+Z 16A,230V IP44
id=0000024	3
jm=szt	020
ce=0
il=2.04

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Gniazdo wtyk. 3-bieg. bryzgoszczelne 16A/400V
id=0000025	3
jm=szt	020
ce=0
il=2.04

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Gong - dzwonek 230V
id=0000026	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Iglica kominowa o wys. 3,0m
id=0000027	3
jm=kpl	090
ce=0
il=12

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Inteligentny kontroler 2-drzwi dla systemu Protege RS 485, płyta PCB bez obudowy
id=0000028	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Kabel NHXHżo 3x2,5mm2
id=0000029	3
jm=m	040
ce=0
il=130

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Kabel NHXHżo 3x2,5mm2, E90
id=0000030	3
jm=m	040
ce=0
il=93.6

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=Kabel NHXHżo 5x10mm2
id=0000031	3
jm=m	040
ce=0
il=78

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Kabel U/UTP cat.5 4x2x0,5
id=0000032	3
jm=m	040
ce=0
il=395.2

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=Kabel U/UTP cat.6, LSZH
id=0000033	3
jm=m	040
ce=0
il=1102.4

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Kabel YAKXS 4x240mm2
id=0000034	3
jm=m	040
ce=0
il=62.4

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Kabel YKYżo 3x4mm2
id=0000035	3
jm=m	040
ce=0
il=52

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Kabel YKYżo 5x4mm2
id=0000036	3
jm=m	040
ce=0
il=72.8

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Kabel YKYżo 5x6mm2
id=0000037	3
jm=m	040
ce=0
il=60.32

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Kabel YLYżo 5x10mm2
id=0000038	3
jm=m	040
ce=0
il=99.84

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Kabel YLYżo 5x16mm2
id=0000039	3
jm=m	040
ce=0
il=20.8

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Kabel YLYżo 5x6mm2
id=0000040	3
jm=m	040
ce=0
il=68.64

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Kabel YnTKSYekw 4x2x0,8
id=0000041	3
jm=m	040
ce=0
il=31.2

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=Kołek PSRM8x75
id=0000042	3
jm=szt	020
ce=0
il=920

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=Kołki rozporowe plastykowe
id=0000043	3
jm=szt	020
ce=0
il=4002.58

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Komputer PC (klawiatura, mysz i system operacyjny)
id=0000044	3
jm=kpl	090
ce=0
il=2

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=Końcówki kablowe Al 10mm2
id=0000045	3
jm=szt	020
ce=0
il=80

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Końcówki kablowe Al 16mm2
id=0000046	3
jm=szt	020
ce=0
il=10

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Końcówki kablowe Al 240mm2
id=0000047	3
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=Końcówki kablowe Al 6mm2
id=0000048	3
jm=szt	020
ce=0
il=20

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=Końcówki kablowe Cu 10mm2
id=0000049	3
jm=szt	020
ce=0
il=10

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=Końcówki kablowe Cu 2,5mm2
id=0000050	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=Końcówki kablowe Cu 4mm2
id=0000051	3
jm=szt	020
ce=0
il=22

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=Końcówki kablowe Cu 6mm2
id=0000052	3
jm=szt	020
ce=0
il=20

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=Korytko kablowe KCP 200 H60/6N (dla kabli teleinformatycznych)
id=0000053	3
jm=m	040
ce=0
il=200

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=Łącznik 1-bieg. p/t IP44
id=0000054	3
jm=szt	020
ce=0
il=18.36

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=Łącznik krzyżowy p/t IP44
id=0000055	3
jm=szt	020
ce=0
il=8.16

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=Łącznik schodowy p/t IP44
id=0000056	3
jm=szt	020
ce=0
il=25.5

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=Łącznik świecznikowy p/t IP20
id=0000057	3
jm=szt	020
ce=0
il=7.14

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=Łącznik świecznikowy p/t IP44
id=0000058	3
jm=szt	020
ce=0
il=8.16

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=Masa uszczelniająca
id=0000059	3
jm=kg	033
ce=0
il=7.7

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=Obudowa z transformatorem dla modułów systemu Protege PRT-BOX-MIT
id=0000060	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=Opaski kablowe typu Oki
id=0000061	3
jm=szt	020
ce=0
il=172.55

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=Oprawa kanałowa z kl. z siatki ochronnej, II kl.ochronności, 1x60W
id=0000062	3
jm=szt	020
ce=0
il=11

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=Optyczny detektor dymu
id=0000063	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=Osłony przewodów
id=0000064	3
jm=szt	020
ce=0
il=3.6

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=Ozn. w proj. "A" oprawa CO1 158 EVG 1xT5 58W, IP65 lub równoważna
id=0000065	3
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=Ozn. w proj. "B" oprawa CO1 236 EVG 2xT5 36W, IP65 lub równoważna
id=0000066	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=Ozn. w proj. "C" oprawa TRIO 228 OPAL 2xT5 28W, IP44 lub równoważna
id=0000067	3
jm=szt	020
ce=0
il=57

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=Ozn. w proj. "D" oprawa DC226 EVG WZ 2xTC-DEL 26W, IP44 lub równoważna
id=0000068	3
jm=szt	020
ce=0
il=12

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=Ozn. w proj. "E" oprawa TRIO 249 OPAL 2xT5 49W, IP44 lub równoważna
id=0000069	3
jm=szt	020
ce=0
il=48

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=Ozn. w proj. "F" oprawa CO1 136 EVG 1xT5 36W, IP65 lub równoważna
id=0000070	3
jm=szt	020
ce=0
il=13

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=Ozn. w proj. "G" oprawa VEGA ZW JPA 2xT5 36W, IP20 lub równoważna
id=0000071	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=Ozn. w proj. "H" oprawa BASE/N WZ TC-F 36W, IP44 lub równoważna
id=0000072	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=Ozn. w proj. "K" oprawa K418 DO EVG 4xT5 18W, IP20 lub równoważna
id=0000073	3
jm=szt	020
ce=0
il=69

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=Ozn. w proj. "L" oprawa SP6 DO WZ 4xT5 14W, IP54 lub równoważna
id=0000074	3
jm=szt	020
ce=0
il=76

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=Ozn. w proj. "Ł" oprawa S4000 OPAL 24W, IP44 lub równoważna
id=0000075	3
jm=szt	020
ce=0
il=21

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=Ozn. w proj. "Mz" - oprawa zewnętrzna z uchwytem regulowanym awaryjna TC LED 4W, IP65 system indywidualnego nadzoru lub równoważna
id=0000076	3
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=Ozn. w proj. "N" - oprawa zewnętrzna z uchwytem regulowanym Extro 1x32W, IP65 lub równoważna
id=0000077	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=Ozn. w proj. "O" - oprawa zewnętrzna ZU-2W 35/35 rozsył dwukierunkowy, IP65 lub równoważna
id=0000078	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=Ozn. w proj. "Vaw" - oprawa VERSO nastr. 4x LED 1W, IP40 system indywidualnego nadzoru lub równoważna
id=0000079	3
jm=szt	020
ce=0
il=18

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=Ozn. w proj. EW1 - oprawa ewakuacyjna jednokierunkowa MONITOR 1 1,2W IP40 system indywidualnego nadzoru lub równoważna
id=0000080	3
jm=szt	020
ce=0
il=17

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=Ozn. w proj. EW2 - oprawa ewakuacyjna dwustronna MONITOR 2 1,2W IP40 system indywidualnego nadzoru lub równoważna
id=0000081	3
jm=szt	020
ce=0
il=14

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=Oznaczniki niepalne na przewody
id=0000082	3
jm=szt	020
ce=0
il=235.2

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=P.POŻ. - Przycisk bezpieczeństwa PWG
id=0000083	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 86]
ty=M
na=Piasek
id=0000084	3
jm=m3	060
ce=0
il=1.12

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=Piasek do betonów zwykłych
id=0000085	3
jm=m3	060
ce=0
il=2.2

[RMS ZEST 87]
ty=M
na=Płytki odgałęźne 5-torowe 2,5 mm2
id=0000086	3
jm=szt	020
ce=0
il=744.6

[RMS ZEST 88]
ty=M
na=Pręty stalowe ocynkowane fi 20mm
id=0000087	3
jm=kg	033
ce=0
il=53.04

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=Przejście ogniowe - zabezpieczenie EI 120
id=0000088	3
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 90]
ty=M
na=Przewody HDGs 2x1,5mm2
id=0000089	3
jm=m	040
ce=0
il=218.4

[RMS ZEST 91]
ty=M
na=Przewody NKGs 3x2x0,8mm2, E90
id=0000090	3
jm=m	040
ce=0
il=124.8

[RMS ZEST 92]
ty=M
na=Przewód YDY 2x1,5mm2
id=0000091	3
jm=m	040
ce=0
il=83.2

[RMS ZEST 93]
ty=M
na=Przewód YDYżo 3x1,5mm2
id=0000092	3
jm=m	040
ce=0
il=884

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=Przewód YDYżo 3x2,5mm2
id=0000093	3
jm=m	040
ce=0
il=3135.6

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=Przewód YDYżo 3x4mm2
id=0000094	3
jm=m	040
ce=0
il=10.4

[RMS ZEST 96]
ty=M
na=Przewód YDYżo 4x1,5mm2
id=0000095	3
jm=m	040
ce=0
il=1331.2

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=Przewód YDYżo 5x2,5mm2
id=0000096	3
jm=m	040
ce=0
il=57.2

[RMS ZEST 98]
ty=M
na=Przewód YDYżo 5x4mm2
id=0000097	3
jm=m	040
ce=0
il=72.8

[RMS ZEST 99]
ty=M
na=Przewód YDYżo 5x6mm2
id=0000098	3
jm=m	040
ce=0
il=31.2

[RMS ZEST 100]
ty=M
na=Przycisk 1-bieg "światło" IP20
id=0000099	3
jm=szt	020
ce=0
il=2.04

[RMS ZEST 101]
ty=M
na=Przycisk oddymiania
id=0000100	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=Przycisk przewietrzania
id=0000101	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=Przycisk wejścia p/t (H300)
id=0000102	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=Puszka izolacyjna p/t śr. 60mm
id=0000103	3
jm=szt	020
ce=0
il=71.4

[RMS ZEST 105]
ty=M
na=Puszka rozgałęźna natynkowa 75x75x36mm IP54
id=0000104	3
jm=szt	020
ce=0
il=744.6

[RMS ZEST 106]
ty=M
na=Puszki izolacyjne podtynkowe podwójne
id=0000105	3
jm=szt	020
ce=0
il=118.32

[RMS ZEST 107]
ty=M
na=Rozdzielnica R1.0 (rozdzielnica p/t o poj. 120 modułów, wykonana w II kl. ochronności, IP44 o wym. 550x800x160mm z wyposażeniem wg schematu w projekcie)
id=0000106	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 108]
ty=M
na=Rozdzielnica R2.1 (rozdzielnica n/t o poj. 144 modułów, wykonana w II kl. ochronności, IP44 o wym. 550x950x160mm z wyposażeniem wg schematu w projekcie)
id=0000107	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 109]
ty=M
na=Rozdzielnica R2.2 (rozdzielnica n/t o poj. 144 modułów, wykonana w II kl. ochronności, IP44 o wym. 550x950x160mm z wyposażeniem wg schematu w projekcie)
id=0000108	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 110]
ty=M
na=Rozdzielnica R3.1 (rozdzielnica n/t o poj. 144 modułów, wykonana w II kl. ochronności, IP44 o wym. 550x950x160mm z wyposażeniem wg schematu w projekcie)
id=0000109	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=Rozłącznik bezpiecznikowy NH-00 20A
id=0000110	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 112]
ty=M
na=Rozłącznik bezpiecznikowy NH-00 32A
id=0000111	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 113]
ty=M
na=Rozłącznik bezpiecznikowy NH-00 35A
id=0000112	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 114]
ty=M
na=Rozłącznik bezpiecznikowy NH-00 40A
id=0000113	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 115]
ty=M
na=Rura izolacyjna o gr. ściany 5mm
id=0000114	3
jm=m	040
ce=0
il=93.6

[RMS ZEST 116]
ty=M
na=Rura odporna na promieniowanie UV np. RHDPE-UV 50mm
id=0000115	3
jm=m	040
ce=0
il=135.2

[RMS ZEST 117]
ty=M
na=Rura osłonowa DVK 160mm
id=0000116	3
jm=m	040
ce=0
il=10.4

[RMS ZEST 118]
ty=M
na=Rura osłonowa KR 50mm
id=0000117	3
jm=m	040
ce=0
il=241.28

[RMS ZEST 119]
ty=M
na=Rura winidurowa RL21mm
id=0000118	3
jm=m	040
ce=0
il=239.2

[RMS ZEST 120]
ty=M
na=Rura winidurowa RL47mm
id=0000119	3
jm=m	040
ce=0
il=72.8

[RMS ZEST 121]
ty=M
na=Siłownik klap serwisowych oddymiajacych
id=0000120	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 122]
ty=M
na=Sygnalizator optyczno - akustyczny
id=0000121	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 123]
ty=M
na=Szafa dystrybucyjna GDP / 42U (wyposażenie: listwa zasilająca; przełącznik 2530-48G; wieszak 1U- 4 kpl.; panel modularny 24 port kat. 6-4 kpl.)
id=0000122	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 124]
ty=M
na=Szafka z drzwiczkami rewizyjnymi dla złącza kontrolnego
id=0000123	3
jm=szt	020
ce=0
il=6.12

[RMS ZEST 125]
ty=M
na=Śruby kotwiące
id=0000124	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 126]
ty=M
na=Śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami
id=0000125	3
jm=kg	033
ce=0
il=0.342

[RMS ZEST 127]
ty=M
na=Świetlówki 14W
id=0000126	3
jm=szt	020
ce=0
il=316.16

[RMS ZEST 128]
ty=M
na=Świetlówki 18W
id=0000127	3
jm=szt	020
ce=0
il=287.04

[RMS ZEST 129]
ty=M
na=Świetlówki 24W
id=0000128	3
jm=szt	020
ce=0
il=21.84

[RMS ZEST 130]
ty=M
na=Świetlówki 26W
id=0000129	3
jm=szt	020
ce=0
il=24.96

[RMS ZEST 131]
ty=M
na=Świetlówki 28W
id=0000130	3
jm=szt	020
ce=0
il=118.56

[RMS ZEST 132]
ty=M
na=Świetlówki 36W
id=0000131	3
jm=szt	020
ce=0
il=32.24

[RMS ZEST 133]
ty=M
na=Świetlówki 49W
id=0000132	3
jm=szt	020
ce=0
il=99.84

[RMS ZEST 134]
ty=M
na=Świetlówki 58W
id=0000133	3
jm=szt	020
ce=0
il=5.2

[RMS ZEST 135]
ty=M
na=Transformator 16VAC/40VA
id=0000134	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 137]
ty=M
na=Uchwyty
id=0000135	3
jm=szt	020
ce=0
il=1390.2

[RMS ZEST 136]
ty=M
na=Uchwyty uniwersalne typu UKU
id=0000136	3
jm=szt	020
ce=0
il=52

[RMS ZEST 138]
ty=M
na=Wsporniki naciągowe
id=0000137	3
jm=szt	020
ce=0
il=15.756

[RMS ZEST 139]
ty=M
na=Wsporniki przelotowe
id=0000138	3
jm=szt	020
ce=0
il=17.7255

[RMS ZEST 140]
ty=M
na=Wsporniki ścienne
id=0000139	3
jm=szt	020
ce=0
il=57.57

[RMS ZEST 141]
ty=M
na=Wyłączniki nadprądowe S301 B10A
id=0000140	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 142]
ty=M
na=Wyłączniki nadprądowe S301 B16A
id=0000141	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 143]
ty=M
na=Wyłączniki nadprądowe S303 B12
id=0000142	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 144]
ty=M
na=Wyłączniki przeciwporażeniowe P302 AC 30mA B10A
id=0000143	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 145]
ty=M
na=Wyłączniki przeciwporażeniowe P304 40A 30mA AC
id=0000144	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 146]
ty=M
na=Wysięgnik wzmocniony WW200
id=0000145	3
jm=szt	020
ce=0
il=200

[RMS ZEST 147]
ty=M
na=Zamykacz elektromagnetyczny
id=0000146	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 148]
ty=M
na=Zapłonniki
id=0000147	3
jm=szt	020
ce=0
il=775

[RMS ZEST 149]
ty=M
na=Zasilacz systemowy Protege na szynę DIN, 12V/2A
id=0000148	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 150]
ty=M
na=Zintegrowany kontroler systemowy Protege GX wersja DIN (PRT-CTRL-DIN)
id=0000149	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 151]
ty=M
na=Złącza kontrolne ZK
id=0000150	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 152]
ty=M
na=Złącza krzyżowe / spawane
id=0000151	3
jm=szt	020
ce=0
il=30

[RMS ZEST 153]
ty=M
na=Złącza rynnowe
id=0000152	3
jm=szt	020
ce=0
il=5.85

[RMS ZEST 154]
ty=M
na=Złączki 21
id=0000153	3
jm=szt	020
ce=0
il=94.3

[RMS ZEST 155]
ty=M
na=Złączki 47
id=0000154	3
jm=szt	020
ce=0
il=28.7

[RMS ZEST 156]
ty=M
na=Złączki 50
id=0000155	3
jm=szt	020
ce=0
il=148.42

[RMS ZEST 157]
ty=M
na=Złączki przelotowe kabłąkowe naprężające
id=0000156	3
jm=szt	020
ce=0
il=23.634

[RMS ZEST 158]
ty=M
na=Żarówki 60W
id=0000157	3
jm=szt	020
ce=0
il=11.44

[RMS ZEST 159]
ty=S
na=Ciągnik kołowy
id=00001	3
jm=m-g	148
ce=0
il=3.4796

[RMS ZEST 160]
ty=S
na=Przyczepa do przewożenia kabli
id=00002	3
jm=m-g	148
ce=0
il=3.4756

[RMS ZEST 161]
ty=S
na=Przyrządy testujące i pomiarowe zgodnie z wymaganiami producenta
id=00003	3
jm=m-g	148
ce=0
il=1.9

[RMS ZEST 162]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy
id=00004	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.16

[RMS ZEST 163]
ty=S
na=Spawarka
id=00005	3
jm=m-g	148
ce=0
il=8.1338

[RMS ZEST 164]
ty=S
na=Środek transportowy
id=00006	3
jm=m-g	148
ce=0
il=15.163

[RMS ZEST 165]
ty=S
na=Wibromłot
id=00007	3
jm=m-g	148
ce=0
il=10.455

[RMS ZEST 166]
ty=S
na=Żuraw samochodowy
id=00008	3
jm=m-g	148
ce=0
il=3.5456

[RMS ZEST 167]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od M)
id=9999999	3
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJE ELEKTRYCZNE
cpv=45300000-0

[ELEMENT 2]
na=Projektowany kabel zasilający (od zestawu złączowo-pom. do rozdz. RG), l=60m
cpv=45310000-3

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0715-05
na=Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem (wyjście z złącza) - kabel YAKXS 4x240mm2
jm=m	40
ob=2
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 160]
nz=0.0046	0	0.0046
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=0.0046	0	0.0046
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 166]
nz=0.0046	0	0.0046
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-02
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III
jm=m3	60
ob=3.2
nsn=SST IE.5.01

[PRZEDMIAR]
wo=3.2	1	0.4*0.8*10	

[RMS 1]
nz=2.24	0	2.24
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-01
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
jm=m	40
ob=20
nsn=SST IE.5.01

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	2*10	

[RMS 1]
nz=0.0126	0	0.0126
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=0.056	0	0.056
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-01
na=Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rura osłonowa DVK 160mm
jm=m	40
ob=10
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.128	0	0.128
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 117]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 166]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-04
na=Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rurach - kabel YAKXS 4x240mm2
jm=m	40
ob=10
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.445	0	0.445
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 160]
nz=0.0046	0	0.0046
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=0.0046	0	0.0046
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 166]
nz=0.0046	0	0.0046
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0702-02
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III
jm=m3	60
ob=2.4
nsn=SST IE.5.01

[PRZEDMIAR]
wo=2.4	1	0.4*0.6*10	

[RMS 1]
nz=1.21	0	1.21
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-12
na=Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu
jm=otw.
ob=1
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=2.47	0	2.47
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-04
na=Uszczelnianie przepustów materiałami uszczelniającymi
jm=otw.
ob=1
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.149	0	0.149
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0715-05
na=Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem (wyjście do bud. rozdz.RG) - kabel YAKXS 4x240mm2
jm=m	40
ob=48
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 160]
nz=0.0046	0	0.0046
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=0.0046	0	0.0046
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 166]
nz=0.0046	0	0.0046
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0726-12
na=Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 240 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
jm=szt.
ob=2
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=5.95	0	5.95
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 136]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Trasy kablowe - korytka, drabinki
cpv=45310000-3

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0803-02
na=Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie
jm=szt.
ob=460
nsn=SST IE.5.01

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=0.09867	0	0.09867
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1201-04
na=Osadzenie w podłożu kołków kotwiących
jm=szt.
ob=460
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.0173	0	0.0173
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1101-02
na=Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania - wysięgnik wzmocniony typu WW200
jm=szt.
ob=200
nsn=SST IE.5.01

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	4*50	

[RMS 1]
nz=0.0977	0	0.0977
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 146]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1105-08
na=Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów - korytko kablowe KCP 200 H60/6N
jm=m	40
ob=200
nsn=SST IE.5.01

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	4*50	

[RMS 1]
nz=0.189	0	0.189
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1105-10
na=Wykonanie łuku
jm=szt.
ob=10
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1105-01
na=Drabinki kablowe - proste, narożne, przykręcane, redukcyjne o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów - drabinka kablowa 200 H60/3N (pion)
jm=m	40
ob=30
nsn=SST IE.5.01

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	2*15	

[RMS 1]
nz=0.141	0	0.141
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0103-06
na=Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton - rura RL21mm
jm=m	40
ob=180
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.318	0	0.318
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 154]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 137]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0103-08
na=Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton - rura RL47mm
jm=m	40
ob=40
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.397	0	0.397
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 120]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 137]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0103-08
na=Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton - rura odporna na promieniowanie UV np. RHDPE-UV 50mm
jm=m	40
ob=130
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.397	0	0.397
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 156]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 137]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-01
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
jm=m	40
ob=3670
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.0798	0	0.0798
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
jm=m	40
ob=3670
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1989	KNR	4-03 1014-01
na=Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
jm=m3	60
ob=2
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=4.03	0	4.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.191	0	0.191
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-04
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1/2 ceg. w ścianach lub stropach
jm=otw.
ob=40
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.149	0	0.149
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-05
na=Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach
jm=otw.
ob=10
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.551	0	0.551
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-04
na=Uszczelnianie przepustów materiałami uszczelniającymi EI
jm=otw.
ob=10
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.149	0	0.149
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Projektowane WLZ - ty
cpv=45310000-3

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0103-08
na=Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton - rura osłonowa KR 50mm
jm=m	40
ob=232
nsn=SST IE.5.01

[PRZEDMIAR]
wo=232	1	60+20+36+36+45+35	

[RMS 1]
nz=0.397	0	0.397
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 118]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 156]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 137]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-02
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach (zasil. tablicy R0.1, R2.1, R2.2) - kabel YLYżo 5x10mm2
jm=m	40
ob=60
nsn=SST IE.5.01

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	30+20+10	

[RMS 1]
nz=0.127	0	0.127
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 160]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 166]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-02
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach (zasil. tablicy R3.1) - kabel YLYżo 5x16mm2
jm=m	40
ob=20
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.127	0	0.127
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 160]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 166]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-02
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach (zasil. ster. centrali basenu) - kabel YLYżo 5x10mm2
jm=m	40
ob=36
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.127	0	0.127
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 160]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 166]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-01
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach - (zasil. ster. centrali szatni) - kabel YLYżo 5x6mm2
jm=m	40
ob=36
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.0947	0	0.0947
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 160]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 166]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-02
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach (zasil. ster. centrali basenu) - kabel NHXHżo 5x10mm2
jm=m	40
ob=45
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.127	0	0.127
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 160]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 166]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-01
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach - (zasil. ster. centrali szatni) - kabel NHXHżo 3x2,5mm2
jm=m	40
ob=35
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.0947	0	0.0947
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 160]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 166]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0726-09
na=Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
jm=szt.
ob=2
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=1.57	0	1.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 136]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0726-09
na=Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 10 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
jm=szt.
ob=8
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=1.57	0	1.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 136]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0726-09
na=Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 6 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
jm=szt.
ob=2
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=1.57	0	1.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 136]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0726-05
na=Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 2,5 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
jm=szt.
ob=2
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 136]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0726-09
na=Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 10 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
jm=szt.
ob=2
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=1.57	0	1.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 136]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Tablice rozdzielcze - budowa
cpv=45310000-3

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0405-03
na=Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez zabetonowanie - rozdzielnica R1.0 (rozdzielnica p/t o poj. 120 modułów, wykonana w II kl. ochronności, IP44 o wym. 550x800x160mm z wyposażeniem wg schematu w projekcie)
jm=szt.
ob=1
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=2.8	0	2.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0405-08
na=Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - rozdzielnica R2.1 (rozdzielnica n/t o poj. 144 modułów, wykonana w II kl. ochronności, IP44 o wym. 550x950x160mm z wyposażeniem wg schematu w projekcie)
jm=szt.
ob=1
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=1.4	0	1.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0405-08
na=Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - rozdzielnica R2.2 (rozdzielnica n/t o poj. 144 modułów, wykonana w II kl. ochronności, IP44 o wym. 550x950x160mm z wyposażeniem wg schematu w projekcie)
jm=szt.
ob=1
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=1.4	0	1.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0405-08
na=Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - rozdzielnica R3.1 (rozdzielnica n/t o poj. 144 modułów, wykonana w II kl. ochronności, IP44 o wym. 550x950x160mm z wyposażeniem wg schematu w projekcie)
jm=szt.
ob=1
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=1.4	0	1.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Rozdzielnica RG - przebudowa i doposażenie
cpv=45310000-3

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-02
na=Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach - S303 B12
jm=szt.
ob=1
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 143]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-01
na=Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - S301 B16A
jm=szt.
ob=3
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 142]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-01
na=Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - S301 B10A
jm=szt.
ob=1
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-03
na=Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach - P302 AC 30mA B10A
jm=szt.
ob=1
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-04
na=Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - P304 40A 30mA AC
jm=szt.
ob=1
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 145]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-04
na=Rozłącznik w rozdzielnicach - rozłącznik bezpiecznikowy NH-00 32A
jm=szt.
ob=3
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-04
na=Rozłącznik w rozdzielnicach - rozłącznik bezpiecznikowy NH-00 35A
jm=szt.
ob=1
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 113]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-04
na=Rozłącznik w rozdzielnicach - rozłącznik bezpiecznikowy NH-00 40A
jm=szt.
ob=1
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 114]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-04
na=Rozłącznik w rozdzielnicach - rozłącznik bezpiecznikowy NH-00 20A
jm=szt.
ob=1
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 111]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Rozdzielnica R0.5 - przebudowa i doposażenie
cpv=45310000-3

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-02
na=Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach - S303 B16A
jm=szt.
ob=1
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 143]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-01
na=Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - S301 B16A
jm=szt.
ob=1
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 142]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-04
na=Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - P304 40A 30mA AC
jm=szt.
ob=1
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 145]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Wyłącznik p.poż.
cpv=45310000-3

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	5 0407-02
na=Montaż - P.POŻ. - Przycisk bezpieczeństwa PWG
jm=szt.
ob=1
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 84]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Montaż opraw
cpv=45310000-3

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	5 1201-01
na=Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych
jm=szt.
ob=373
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.0089	0	0.0089
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0511-05
na=Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 1x40 W - ozn. w proj. "A" oprawa CO1 158 EVG 1xT5 58W, IP65 lub równoważna
jm=kpl.
ob=5
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=1.14	0	1.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 134]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0511-06
na=Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 2x40 W - ozn. w proj. "B" oprawa CO1 236 EVG 2xT5 36W, IP65 lub równoważna
jm=kpl.
ob=4
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 132]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0511-06
na=Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 2x40 W - ozn. w proj. "C" oprawa TRIO 228 OPAL 2xT5 28W, IP44 lub równoważna
jm=kpl.
ob=57
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 131]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0504-02
na=Oprawy oświetleniowe bryzgoodporne strugoodporne przykręcane - ozn. w proj. "D" oprawa DC226 EVG WZ 2xTC-DEL 26W, IP44 lub równoważna
jm=kpl.
ob=12
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 130]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0511-06
na=Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 2x40 W - ozn. w proj. "E" oprawa TRIO 249 OPAL 2xT5 49W, IP44 lub równoważna
jm=kpl.
ob=48
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0511-05
na=Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 1x40 W - ozn. w proj. "F" oprawa CO1 136 EVG 1xT5 36W, IP65 lub równoważna
jm=kpl.
ob=13
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=1.14	0	1.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 132]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W - ozn. w proj. "G" oprawa VEGA ZW JPA 2xT5 36W, IP20 lub równoważna
jm=kpl.
ob=3
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 72]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 132]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 1x40 W - ozn. w proj. "H" oprawa BASE/N WZ TC-F 36W, IP44 lub równoważna
jm=kpl.
ob=4
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 132]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-03
na=Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa do 4x40 W - ozn. w proj. "K" oprawa K418 DO EVG 4xT5 18W, IP20 lub równoważna
jm=kpl.
ob=69
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 128]
nz=4.16	0	4.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0511-02
na=Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych strugoodporne, pyłoszczelne w obudowie metalowej 3x40 W - ozn. w proj. "L" oprawa SP6 DO WZ 4xT5 14W, IP54 lub równoważna
jm=kpl.
ob=76
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=1.24	0	1.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 127]
nz=4.16	0	4.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0511-05
na=Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 1x40 W - ozn. w proj. "Ł" oprawa S4000 OPAL 24W, IP44 lub równoważna
jm=kpl.
ob=21
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=1.14	0	1.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 76]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 129]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - AW moduł zasilania awaryjnego 1h
jm=szt.
ob=117
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	5 0502-04
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - ozn. w proj. "Vaw" - oprawa VERSO nastr. 4x LED 1W, IP40 system indywidualnego nadzoru lub równoważna
jm=kpl.
ob=18
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	5 0502-02
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - ozn. w proj. EW1 - oprawa ewakuacyjna jednokierunkowa MONITOR 1 1,2W IP40 system indywidualnego nadzoru lub równoważna
jm=kpl.
ob=17
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 81]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	5 0502-02
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - ozn. w proj. EW2 - oprawa ewakuacyjna dwustronna MONITOR 2 1,2W IP40 system indywidualnego nadzoru lub równoważna
jm=kpl.
ob=14
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	5 0502-04
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - ozn. w proj. "Mz" - oprawa zewnętrzna z uchwytem regulowanym awaryjna TC LED 4W, IP65 system indywidualnego nadzoru lub równoważna
jm=kpl.
ob=5
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	5 0502-04
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - ozn. w proj. "N" - oprawa zewnętrzna z uchwytem regulowanym Extro 1x32W, IP65 lub równoważna
jm=kpl.
ob=3
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	5 0502-04
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - ozn. w proj. "O" - oprawa zewnętrzna ZU-2W 35/35 rozsył dwukierunkowy, IP65 lub równoważna
jm=kpl.
ob=4
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Osprzęt i gniazda wtykowe
cpv=45310000-3

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-03
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu betonowym
jm=szt.
ob=910
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.128	0	0.128
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0303-02
na=Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2
jm=szt.
ob=720
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.459	0	0.459
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
jm=szt.
ob=70
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.084	0	0.084
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-02
na=Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr.do 60 mm
jm=szt.
ob=116
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.101	0	0.101
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02
na=Przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
jm=szt.
ob=2
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.158	0	0.158
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 100]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-03
na=Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
jm=szt.
ob=7
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.189	0	0.189
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0307-01
na=Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe
jm=szt.
ob=18
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.231	0	0.231
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0307-02
na=Łączniki świecznikowe
jm=szt.
ob=8
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.294	0	0.294
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0307-03
na=Łączniki dwubiegunowe
jm=szt.
ob=24
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.336	0	0.336
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0307-03
na=Łączniki krzyżowe
jm=szt.
ob=8
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.336	0	0.336
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-03
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
jm=szt.
ob=33
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.341	0	0.341
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe podwójne przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
jm=szt.
ob=82
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.263	0	0.263
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe podwójne z przresłoną styków przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
jm=szt.
ob=1
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.263	0	0.263
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0308-04  analogia
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe - gniazdo sieci strukturalnej RJ45
jm=szt.
ob=1
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.252	0	0.252
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - zestaw gniazd: gniazdo wtyk. 3-bieg. bryzgoszczelne 16A/400V + Gniazdo 2x2P+Z 16A,230V IP20
jm=szt.
ob=2
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - czujka ruchu, IP55 wyposażona w zestaw narożny
jm=szt.
ob=10
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - czujka ruchu, IP55
jm=szt.
ob=14
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0410-02
na=Wentylatory ścienne
jm=szt.
ob=25
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01
na=Aparaty elektryczne - gong - dzwonek 230V
jm=szt.
ob=2
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Oprzewodowanie
cpv=45310000-3

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDYżo 3x2,5mm2
jm=m	40
ob=2150
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.0546	0	0.0546
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 94]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDYżo 4x1,5mm2
jm=m	40
ob=960
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.0546	0	0.0546
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDYżo 3x1,5mm2
jm=m	40
ob=560
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.0546	0	0.0546
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-01
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach - (zasil. wył. PWG) - kabel NHXHżo 3x2,5mm2
jm=m	40
ob=40
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.0947	0	0.0947
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 160]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 166]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - YDYżo 3x1,5mm2
jm=m	40
ob=50
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.0352	0	0.0352
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - YDYżo 3x2,5mm2
jm=m	40
ob=135
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.0352	0	0.0352
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 94]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-02
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur - YDYżo 5x2,5mm2
jm=m	40
ob=55
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.039	0	0.039
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 97]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-02
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur - YDYżo 3x4mm2
jm=m	40
ob=10
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.039	0	0.039
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-03
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur - YDYżo 5x4mm2
jm=m	40
ob=35
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.0536	0	0.0536
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-03
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur - YDYżo 5x6mm2
jm=m	40
ob=10
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.0536	0	0.0536
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 99]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-01
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach - kabel YLYżo 5x6mm2
jm=m	40
ob=10
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.0947	0	0.0947
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 160]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 166]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-01
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach - kabel YKYżo 3x4mm2
jm=m	40
ob=10
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.0947	0	0.0947
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 160]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 166]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-01
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach - kabel YKYżo 5x4mm2
jm=m	40
ob=35
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.0947	0	0.0947
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 160]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 166]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-01
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach - kabel YKYżo 5x6mm2
jm=m	40
ob=18
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.0947	0	0.0947
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 160]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 166]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0715-01
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - (zasil. wył. PWG) - kabel NHXHżo 3x2,5mm2
jm=m	40
ob=50
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.118	0	0.118
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 160]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 166]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDYżo 3x2,5mm2
jm=m	40
ob=680
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.0406	0	0.0406
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 94]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDYżo 4x1,5mm2
jm=m	40
ob=320
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.0406	0	0.0406
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDYżo 3x1,5mm2
jm=m	40
ob=240
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.0406	0	0.0406
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-03
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDYżo 5x4mm2
jm=m	40
ob=35
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.0555	0	0.0555
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-03
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDYżo 5x6mm2
jm=m	40
ob=20
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.0555	0	0.0555
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 99]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0715-01
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - YLYżo 5x6mm2
jm=m	40
ob=20
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.118	0	0.118
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 160]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 166]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0715-01
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - YKYżo 5x6mm2
jm=m	40
ob=40
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.118	0	0.118
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 160]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 166]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0715-01
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - YKYżo 5x4mm2
jm=m	40
ob=35
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.118	0	0.118
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 160]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 166]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0715-01
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - YKYżo 3x4mm2
jm=m	40
ob=40
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.118	0	0.118
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 160]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 166]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	5 1203-08
na=Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
jm=szt.żył
ob=1315
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0726-09
na=Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 6 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
jm=szt.
ob=2
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=1.57	0	1.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 136]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0726-09
na=Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 4 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
jm=szt.
ob=2
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=1.57	0	1.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 136]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0726-09
na=Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 6 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
jm=szt.
ob=4
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=1.57	0	1.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 136]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0726-05
na=Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 4 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
jm=szt.
ob=4
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 136]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Instalacja szybu windy
cpv=45310000-3

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-03
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu betonowym
jm=szt.
ob=12
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.128	0	0.128
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0307-03
na=Łączniki dwubiegunowe
jm=szt.
ob=1
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.336	0	0.336
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0303-02
na=Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2
jm=szt.
ob=10
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.459	0	0.459
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-04
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
jm=szt.
ob=1
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.252	0	0.252
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0504-02
na=Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe przykręcane - oprawa kanałowa z kl. z siatki ochronnej, II kl.ochronności, 1x60W
jm=kpl.
ob=11
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 158]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0103-06
na=Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton - rura RL21mm
jm=m	40
ob=50
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.318	0	0.318
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 154]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 137]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0103-08
na=Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton - rura RL47mm
jm=m	40
ob=30
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.397	0	0.397
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 120]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 137]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - YDYżo 3x2,5mm2
jm=m	40
ob=50
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.0352	0	0.0352
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 94]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-02
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach (zasil. szafki sterującej windy) - kabel NHXHżo 5x10mm2
jm=m	40
ob=30
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.127	0	0.127
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 160]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 166]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0715-01
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem (zasil. z szafy RACK do szafki sterującej windy) - kabel U/UTP cat.6, LSZH
jm=m	40
ob=80
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.118	0	0.118
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0726-09
na=Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 10 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
jm=szt.
ob=8
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=1.57	0	1.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 136]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	5 1203-08
na=Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
jm=szt.żył
ob=26
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Połączenia wyrównawcze
cpv=45310000-3

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	5 0602-02
na=Przewody uziemiające na budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno - bednarka Fe/Zn 30x4mm
jm=m	40
ob=25
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.344	0	0.344
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=0.0294	0	0.0294
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	5 0611-01
na=Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
jm=szt.
ob=1
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.248	0	0.248
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=0.124	0	0.124
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0611-05
na=Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 na ścianie lub konstrukcji zbrojenia
jm=szt.
ob=5
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.269	0	0.269
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=0.134	0	0.134
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Instalacja odgromowa
cpv=45310000-3

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	5 0605-06
na=Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu IV - bednarka Fe/Zn 30x4mm
jm=m	40
ob=60
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=2.376	0	2.376
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	5 0602-02
na=Przewody uziemiające - podłączenia do uziomu fundamentowego- bednarka Fe/Zn 30x4mm
jm=m	40
ob=20
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.344	0	0.344
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=0.0294	0	0.0294
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	5 0602-02
na=Przewody uziemiające na budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno - bednarka Fe/Zn 30x4mm
jm=m	40
ob=12
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.344	0	0.344
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=0.0294	0	0.0294
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	5 0611-01
na=Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
jm=szt.
ob=6
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.248	0	0.248
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=0.124	0	0.124
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	5 0303-09
na=Puszki z tworzywa sztucznego - szafka dla złącza kontrolnego do montażu w elewacji
jm=szt.
ob=6
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.5652	0	0.5652
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	5 0612-06
na=Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik ZK
jm=szt.
ob=6
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.5388	0	0.5388
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 151]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	5 0605-08
na=Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych prętem fi 20mm w gruncie kat.III (6x8.5m)
jm=m	40
ob=51
nsn=SST IE.5.01

[PRZEDMIAR]
wo=51	1	6*8.5	

[RMS 1]
nz=0.447	0	0.447
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 88]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 165]
nz=0.205	0	0.205
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0601-05
na=Przewody instalacji odgromowej naprężane poziome - drut stal. ocynk. dFe/Zn fi 8mm
jm=m	40
ob=195
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 138]
nz=0.0808	0	0.0808
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 139]
nz=0.0909	0	0.0909
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 157]
nz=0.1212	0	0.1212
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 153]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	5 0611-11
na=Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu
jm=szt.
ob=30
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.329	0	0.329
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 152]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=0.164	0	0.164
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	5 0101-03
na=Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - rura izolacyjna o gr. ściany 5mm
jm=m	40
ob=90
nsn=SST IE.5.01

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	6*15	

[RMS 1]
nz=0.133	0	0.133
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 115]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	5 0601-06
na=Przewody instalacji odgromowej pionowe - drut stal. ocynk. dFe/Zn fi 8mm - wciąganie przewodów do rur
jm=m	40
ob=90
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.418	0	0.418
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	5 0615-05
na=Iglite typu IO-2.5 montowane na dachu z gotowymi kotwami - iglica kominowa o wys. 3,0m
jm=kpl.
ob=12
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=2.16	0	2.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=(N.Z.) ELMONT wyd.IV 1985	KNP	18 1348-01.01
na=Badania instalacji odgromowej o długości uziemienia otokowego do 100 m
jm=kpl	90
ob=1
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=16.2	0	16.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=(N.Z.) ELMONT wyd.IV 1985	KNP	18 1348-01.02
na=Badania instalacji odgromowej o długości uziemienia otokowego, każde następne rozpoczęte 100 m
jm=kpl	90
ob=6
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=8.4	0	8.4
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Badania i pomiary
cpv=45310000-3

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-01
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
jm=szt.
ob=104
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=1.24	0	1.24
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-05
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)    GNIAZDA
jm=szt.
ob=0
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-01
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
jm=prób.
ob=42
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-02
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
jm=prób.
ob=84
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ELEKTROMONTA» wyd.IV 1985	KNP	18 1301-01.01
na=Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 5 pól
jm=szt	20
ob=6
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=6.3	0	6.3
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Energobudowa wyd.III	KNR	13-21 0301-03
na=Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dok.na stanowisku
jm=kpl.pom.
ob=0
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=1.71	0	1.71
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Energobudowa wyd.III	KNR	13-21 0301-04
na=Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy kpl.pomiarów dok.na tym samym stanowisku
jm=kpl.pom.
ob=2
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-03
na=Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy
jm=odc.
ob=1
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-02
na=Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy
jm=odc.
ob=3
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=1.62	0	1.62
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-04
na=Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy
jm=odc.
ob=11
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=1.98	0	1.98
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Demontaże
cpv=45310000-3

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0301-03
na=Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych, płaskich lub kabelkowych okrągłych
jm=m	40
ob=160
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.169	0	0.169
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0402-05
na=Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych
jm=szt.
ob=30
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.173	0	0.173
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0402-06
na=Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych
jm=szt.
ob=20
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.328	0	0.328
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0501-06
na=Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem
jm=szt.
ob=65
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.55	0	0.55
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0302-05
na=Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów na podłożu ceglanym, betonowym
jm=m	40
ob=200
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.113	0	0.113
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0202-07
na=Demontaż skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 20-50 kg - istn. R1.0
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=2.07	0	2.07
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0202-06
na=Demontaż istn.układu pomiarowego zainstal. w pom. rozdzielni głównej
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=1.51	0	1.51
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0203-05
na=Demontaż aparatów elektrycznych - rozłącznik bezpiecznikowy z RG
jm=szt.
ob=1
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0401-08
na=Demontaż - przycisk wyłącznika głównego
jm=szt.
ob=1
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.256	0	0.256
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0601-05
na=Demontaż zwodów poziomych nienaprężanych instalacji odgromowej
jm=m	40
ob=150
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.107	0	0.107
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0601-06
na=Demontaż zwodów pionowych nienaprężanych instalacji odgromowej
jm=m	40
ob=60
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.144	0	0.144
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0602-06
na=Demontaż uziomów powierzchniowych  w gruncie kat III
jm=m	40
ob=20
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.818	0	0.818
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0804-10
na=Demontaż kabli wielożyłowych o masie 3.0-5.5 kg/m układanych w budynkach i budowlach
jm=m	40
ob=40
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.345	0	0.345
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=0.0046	0	0.0046
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 160]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 166]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0801-12
na=Demontaż kabli wielożyłowych o masie 3.0-5.5 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV
jm=m	40
ob=10
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=1.24	0	1.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=0.0149	0	0.0149
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=0.0046	0	0.0046
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 160]
nz=0.0046	0	0.0046
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 166]
nz=0.0046	0	0.0046
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJE NISKOPRĄDOWE
cpv=45300000-0

[ELEMENT 2]
na=Instalacja oddymiania klatek schodowych
cpv=45310000-3

[POZYCJA]
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0102-04
na=Montaż modułowej centrali alarmowej - centrala oddymiania COD
jm=szt.
ob=1
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=21.95	0	21.95
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 125]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0402-01
na=Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk oddymiania
jm=szt.
ob=2
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0402-01
na=Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk przewietrzania
jm=szt.
ob=1
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 102]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0401-01
na=Montaż czujek pożarowych - optyczny detektor dymu
jm=szt.
ob=2
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=1.55	0	1.55
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0304-01
na=Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zamykacz elektromagnetyczny
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 147]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0304-05
na=Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - siłownik drzwi
jm=szt	20
ob=2
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=3.22	0	3.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0304-05
na=Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - siłownik klap oddymiajacych
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=3.22	0	3.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0404-09
na=Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - centralka pogodowa
jm=szt.
ob=1
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=5.78	0	5.78
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0108-01
na=Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego - sygnalizator optyczno - akustyczny
jm=szt.
ob=2
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=1.87	0	1.87
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	Kalkulacja	własna- 
na=Przejścia p.poż. wykonane materiałami EI 120
jm=przejście
ob=8
nsn=SST IE.5.01

[RMS 89]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0715-01
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - kabel YnTKSYekw 4x2x0,8
jm=m	40
ob=30
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.118	0	0.118
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 160]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 166]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	5 0209-01
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i drabinkach bez mocowania - NKGs 3x2x0,8mm2, E90
jm=m	40
ob=120
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.0406	0	0.0406
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0715-02
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - kabel NHXHżo 2x1,5mm2, E90
jm=m	40
ob=90
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.155	0	0.155
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 160]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 166]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 2x1,5mm2
jm=m	40
ob=20
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.0546	0	0.0546
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 92]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-08
na=Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
jm=szt.żył
ob=8
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0727-04
na=Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 16 żył)
jm=szt.
ob=14
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=2.76	0	2.76
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 136]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=16.8	0	16.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-06
na=Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 10-żyłowy
jm=odc.
ob=7
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=1.89	0	1.89
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0603-07
na=Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 64 adresów
jm=lin.
ob=1
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=43.64	0	43.64
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=0.95	0	0.95
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0601-03
na=Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 75 kroków programowych (instrukcji)
jm=system
ob=1
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=52.7	0	52.7
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0604-05
na=Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 120 elementów liniowych
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=28.6	0	28.6
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Kontrola dostępu
cpv=45310000-3

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-02
na=Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - zintegrowany kontroler systemowy protege GX wersja DIN (PRT-CTRL-DIN)
jm=szt.
ob=1
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 150]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - zasilacz systemowy Protege na szynę DIN, 12V/2A
jm=szt.
ob=1
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 149]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 135]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0302-02
na=Montaż elementów systemu kontroli dostępu - inteligentny kontroler 2-drzwi dla systemu Protege RS 485, płyta PCB bez obudowy
jm=szt.
ob=1
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=11.81	0	11.81
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-07
na=Obudowy - obudowa z transformatorem dla modułów systemu Protege
jm=szt.
ob=2
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=1.98	0	1.98
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0109-02
na=Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah - BP18-12 akumulator ALARMTEC 12V/18Ah
jm=szt.
ob=2
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=2.5	0	2.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - czytnik zbliżeniowy ICT NanoProx, czarny (PRX-NPPROX)
jm=szt.
ob=4
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - przycisk wejścia p/t (H300)
jm=szt.
ob=4
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - elektrozaczep z ryglem
jm=szt.
ob=4
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-03
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - komputer PC (klawiatura, mysz i system operacyjny)
jm=kpl.
ob=2
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=1.93	0	1.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0603-01
na=Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 2 adresów
jm=adres
ob=1
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=1.72	0	1.72
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=0.95	0	0.95
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0306-01
na=Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=1.52	0	1.52
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	5 0209-01
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i drabinkach bez mocowania - YDY 2x1,5mm2
jm=m	40
ob=60
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.0406	0	0.0406
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 92]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	5 0209-01
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i drabinkach bez mocowania - HDGs 2x1,5mm2
jm=m	40
ob=210
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.0406	0	0.0406
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0715-01
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - kabel UTP cat.5 4x2x0,5
jm=m	40
ob=380
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.118	0	0.118
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Instalacja LAN, TP, TV
cpv=45310000-3

[POZYCJA]
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0102-03
na=Montaż modułowej centrali - szafa dystrybucyjna GDP (zlokalizowana w pomieszczenie parter  0.27)
jm=szt.
ob=1
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=27.5	0	27.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 123]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - zestaw gniazd dla stanowiska komputerowego (gniazdo RJ45 - LAN-1x, TP-1x + drukarka-1x + DATA 2x)
jm=szt.
ob=7
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - zestaw gniazd dla stanowiska komputerowego w pom. animacji kulturalnej (gniazdo RJ45 - rzutnik-1x ; LAN-1x, TP-1x + drukarka-1x + gniazdo HD15 + DATA 2x)
jm=szt.
ob=5
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - zestaw gniazd dla rzutnika (gniazdo RJ45 - 1x ; + gniazdo HD15 + gniazdo 2-bieg. 230V )
jm=szt.
ob=3
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - zestaw gniazd dla stanowiska komputerowego montowane w pom. siłowni, fitness (gniazdo RJ45 - LAN-1x, TP-1x + TV-1x + HDMI (TV) + DATA 2x)
jm=szt.
ob=4
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - zestaw gniazd TV montowane w pom. siłowni i fitness (gniazdo RJ45 - 2x ; + gniazdo HDMI + gniazdo TV + gniazdo 3 x 2-bieg. 230V )
jm=szt.
ob=5
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - zestaw gniazd TV (gniazdo RJ45 - 1x ; + gniazdo TV + gniazdo 3 x 2-bieg. 230V)
jm=szt.
ob=2
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0715-01
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - kabel U/UTP cat.6, LSZH
jm=m	40
ob=980
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.118	0	0.118
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0

